# ADC 引脚通道

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADC | ADC0 | ADC1 |
| SE00 |  |  |
| SE01 |  |  |
| SE02 |  |  |
| SE03 |  |  |
| SE04 | PTC02(b) | PTE00(a) PTC08(b) |
| SE05 | PTD01(b) | PTE01(a) PTC09(b) |
| SE06 | PTD05(b) | PTE02(a) PTC10(b) |
| SE07 | PTD06(b) | PTE03(a) PTC11(b) |
| SE08 | PTB00 | |
| SE09 | PTB01 | |
| SE10 | PTA07 | PTB04 |
| SE11 | PTA08 | PTB05 |
| SE12 | PTB12 | PTB06 |
| SE13 | PTB13 | PTB07 |
| SE14 | PTC0 | PTB10 |
| SE15 | PTC1 | PTB11 |
| SE16 |  |  |
| SE17 | PTE24 | PTA17 |
| SE18 | PTE25 |  |
| SE19 |  |  |
| SE20 |  |  |
| SE21 |  |  |
| SE22 |  |  |
| SE23 |  |  |
| SE24 |  |  |
| SE25 |  |  |
| SE26 |  |  |